Author: Krista Mierkalne

DATU LAPA PRODUKTAM 278.00.00

5L METĀLA KANNA

Kanna ir sertificēta un marķēta ar UN numuru kā iepakojums II un III grupas bīstamo vielu transportēšanai (marķējums Y)
Kanna ir TÜV sertificēta
Metāla biezums – 0,8mm
Augstas izturības ārējais pulverkrāsojums
Degvielas noturīgs iekšējais pārklājums
Aizvēršanas mehānisma papildus drošība ar sprūdu
Tiek regulāri testētas un atbilst iekšējā spiediena testam līdz 2,5 bar un metiena testam trieciena izturībai no 1,2m augstuma
Papildu iespējas:
Pieejami speciāli marķējumi
Pieejami atsevišķi piederumi: izlējēji, adapteri
Krāsas pieejamas pēc pieprasījuma saskaņā ar RAL katalogu:

SPECIFIKĀCIJA	Degvielas kanna
Dziļums, mm	120
Platums, mm	230
Augstums, mm	310
Neto, kg	1,9

SPECIFIKĀCIJA	5-vietīga kaste
Gabali kastē	5
Garums, mm	630
Platums, mm	245
Augstums, mm	330
Neto, kg	9,5
Bruto, kg	10,1

SPECIFIKĀCIJA	Palete
Gabali uz paletes	175
Kastes uz paletes	35
Garums, m	1,2
Platums, m	0,8
Augstums, m	2,48
Neto, kg	333
Bruto, kg	379

© 2021 SIA VALPRO, Visas tiesības aizsargātas.
Valmiera, Valmieras novads | Latvija | +371 64207240 | sales@valpro.lv | www.valpro.lv